출제기준_(실기)

직무 분야	건 설		중직무분야	건 축		자격 종목	방수기능사		적용 기간	2019.1.1 ～ 2022.12.31
○직무내용 : 건축구조물의 지하층, 지붕, 실내바닥, 벽체에 모르타르, 아스팔트 등의 각종 방수재를 바르거나 도포하는 등의 직무수행 ○수행준거 : 1. 각종 방수 공사 작업 준비를 할 수 있다. 2. 시멘트 모르타르 방수, 시트 방수, 도막 방수, 실링 방수 공법으로 시공할 수 있다. 3. 모르타르 바르기 및 보호제 부착을 통해 보호층을 시공할 수 있다.
실기검정방법		작업형			시험시간			5시간 정도

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
방수작업	1. 방수시공 도면파악	1. 도면기본지식 파악하기	1. 방수시공 도면의 기능과 용도를 파악할 수 있다. 2. 방수시공 도면에서 지시하는 내용을 파악할 수 있다. 3. 방수시공 도면에 표기된 각종 기호의 의미를 파악할 수 있다.
		2. 기본도면 파악하기	1. 방수시공 도면을 보고 구조물의 배치도, 평면도, 입면도, 단면도, 상세도를 구분할 수 있다. 2. 방수시공 도면을 보고 재료의 종류를 구분하고 가공위치 및 가공방법을 파악할 수 있다. 3. 방수시공 도면을 보고 재료의 종류별로 시공해야할 부분을 파악할 수 있다.
		3. 현황위치 파악하기	1. 방수시공 도면을 보고 현장의 위치를 파악할 수 있다. 2. 방수시공 도면을 보고 현장의 형태를 파악할 수 있다. 3. 방수시공 도면을 보고 구조물의 배치를 파악할 수 있다. 4. 방수시공 도면을 보고 구조물의 형상을 파악할 수 있다.
	2. 방수시공 현장안전	1. 안전보호구 착용하기	1. 현장 안전수칙에 따라 안전보호구를 올바르게 사용할 수 있다. 2. 현장 여건과 신체조건에 맞는 보호구를 선택 착용할 수 있다. 3. 방수시공 현장안전을 위하여 안전에 부합하는 작업도구와 장비를 휴대할 수 있다. 4. 방수시공 현장안전을 위하여 작업안전 보호구의 종류별 특징을 파악할 수 있다.
		2. 안전시설물 설치하기	1. 산업안전보건법에서 정한 시설물설치기준을 준수하여 안전시설물을 설치할 수 있다. 2. 안전보호구를 유용하게 사용할 수 있는 필요장치를 설치할 수 있다. 3. 방수시공 현장안전을 위하여 안전시설물 설치계획도를 숙지할 수 있다. 4. 방수시공 현장안전을 위하여 시설물 안전점검 체크리스트를 작성할 수 있다.

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
		3. 불안전시설물 개선하기	1. 방수시공 현장안전을 위하여 기 설치된 시설을 정기 점검을 통해 개선할 수 있다. 2. 측정장비를 사용하여 안전시설물이 제대로 유지되고 있는지를 확인하고 유지되고 있지 않을 시 교체할 수 있다. 3. 방수시공 현장안전을 위하여 불안전한 시설물을 조기 발견 및 조치할 수 있다. 4. 방수시공 현장안전을 위하여 불안전한 행동을 줄일 수 있는 방법을 강구할 수 있다.
	3. 바탕처리	1. 바탕면 검사하기	1. 구조체 품질기준에 따라 방수시공 취약부위를 점검할 수 있다. 2. 구조체 품질기준에 따라 방수시공 전 바탕면 하자를 검사할 수 있다. 3. 구조체 품질기준에 따라 콘크리트 이음 부분을 점검할 수 있다. 4. 방수시공 설계도서에 따라 바닥면의 구배를 확인할 수 있다.
		2. 바탕 청소하기	1. 방수시공 작업계획서에 따라 취약부위를 청소할 수 있다. 2. 방수시공 작업계획서에 따라 바탕면 하자를 제거할 수 있다. 3. 방수시공 작업계획서에 따라 작업한 곳을 건조시킬 수 있다. 4. 밀폐된 공간에서는 작업자 안전을 위해 안전장비를 사용할 수 있다. 5. 건설폐기물 관리와 재활용 관련 업무처리지침에 따라 건설폐기물을 처리할 수 있다.
		3. 취약부위 보강하기	1. 시방서에 따라 직각부위는 둥글게 작업할 수 있다. 2. 시방서에 따라 콘크리트면의 평활도 유지를 위해 모르타르를 시공할 수 있다. 3.. 시방서에 따라 방수시공 취약부위를 보강할 수 있다. 4. 시방서에 따라 콘크리트 균열부분을 보수·보강을 위해 균열부위에 에폭시재를 주입할 수 있다.
	4. 시멘트 액체 방수	1. 방수재 배합하기	1. 자재 시방서에서 지정한 배합비율의 기준에 따라 모르타르내의 수분이나 모래가 분리되지 않도록 배합할 수 있다. 2. 자재 시방서에 따라 불순물이 포함되지 않도록 혼합할 수 있다. 3. 자재 시방서에 따라 규정된 시간만큼 충분히 비빌 수 있다.

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
		2. 방수층 바르기	1. 1차 방수 바탕면의 건조 상태에 따라 방수층면에 수분을 살포할 수 있다. 2. 자재 시방서에 따라 방수층을 시공할 수 있다. 3. 시방서에 따라 방수층 이어 바르기는 부착력을 위해 표면을 거칠게 작업할 수 있다. 4. 시방서에 따라 방수층의 균열을 보수, 보강할 수 있다
		3. 양생하기	1. 시방서에 따라 타 공정의 훼손 또는 간섭이 되지 않도록 하기 위하여 동선, 공정관리를 실시할 수 있다. 2. 시방서에 따라 방수재료의 특성과 시공 장소에 따라 양생할 수 있다. 3. 시방서에 따라 저온 시 동결을 방지하도록 보온양생이나 시트로 방수층을 보양할 수 있다. 4. 시방서에 따라 고온 시 습윤양생이나 시트로 방수층을 보양할 수 있다.
	5. 규산질계 도포 방수	1. 방수재 배합하기	1. 자재 시방서에 따라 방수재료의 시공 면적당 도포량을 계산할 수 있다. 2. 자재 시방서에 따라 방수재료를 배합할 수 있다. 3. 자재 시방서에 따라 균일하게 방수재료를 교반할 수 있다.
		2. 방수재 도포하기	1. 자재 시방서에 따라 방수시공 장비를 준비할 수 있다. 2. 자재 시방서에 따라 취약부위를 보강 도포할 수 있다. 3. 자재 시방서에 따라 이음부위를 보강 도포할 수 있다. 4. 자재 시방서에 따라 규산질계 방수재를 도포할 수 있다.
		3. 양생하기	1. 시방서에 따라 타 공정의 훼손 또는 간섭이 되지 않도록 하기 위하여 동선, 공정관리를 실시할 수 있다. 2. 시방서에 따라 방수재료의 특성과 시공 장소에 따라 양생할 수 있다. 3. 시방서에 따라 저온 시 동결을 방지하도록 보온양생으로 방수층을 보양할 수 있다. 4. 시방서에 따라 고온 시 습윤양생으로 방수층을 보양할 수 있다.
	6. 시트 방수	1. 프라이머 도포하기	1. 자재 시방서에 따라 프라이머 재료를 준비할 수 있다. 2. 시방서에 따라 바탕 함수율을 확인할 수 있다. 3. 자재 시방서에 따라 이물질을 제거할 수 있다. 4. 자재 시방서에 따라 바탕면을 모르타르로 시공할 수 있다. 5. 자재 시방서에 따라 프라이머를 도포할 수 있다.

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
		2. 시트 붙이기	1. 자재 시방서에 따라 방수재료를 선정할 수 있다. 2. 자재 시방서에 따라 방수재료를 시험할 수 있다. 3. 자재 시방서에 따라 시트를 부착할 수 있다.
		3. 취약부위 보강하기	1. 자재 시방서에 따라 취약부위의 면잡기 시공할 수 있다. 2. 자재 시방서에 따라 파라펫 하부는 홈파기 시공 후 아물림할 수 있다. 3. 자재 시방서에 따라 시트를 압착할 수 있다. 4. 자재 시방서에 따라 이음 부분에서 밀려나온 아스팔트는 재손질할 수 있다.
	7. 도막방수	1. 프라이머 도포하기	1. 시공 전 시공면의 건조 상태 확인방법에 따라 수분에 의한 부풀음을 방지하기 위해 시공면 건조 상태를 확인할 수 있다. 2. 자재 시방서에 따라 프라이머 재료를 선택할 수 있다. 3. 자재 시방서에 따라 균일하게 바탕면을 모르타르로 시공할 수 있다. 4. 자재 시방서에 따라 도구를 사용하여 프라이머를 균일하게 도포할 수 있다.
		2. 방수액 혼합하기	1. 자재 시방서에 따라 도막방수액 재료를 준비할 수 있다. 2. 자재 시방서에 따라 이액형 재료인 경우 1회 혼합량을 결정할 수 있다. 3. 자재 시방서에 따라 전동 비빔기를 사용하여 방수액을 혼합할 수 있다.
		3. 보강포 붙이기	1. 자재 시방서에 따라 보강포를 재단할 수 있다. 2. 자재 시방서에 따라 콘크리트 이어치기 부위, 균열부위에 절연 처리할 수 있다. 3. 자재 시방서에 따라 취약부위에 보강포를 붙일 수 있다.
		4. 방수재 도포하기	1. 자재 시방서에 따라 품질을 확인하기 위하여 샘플링 시공할 수 있다. 2. 자재 시방서에 따라 주변오염을 방지하기 위해 비닐필름으로 보양할 수 있다 3. 자재 시방서에 따라 도표용 도구를 사용하여 균일하게 도포할 수 있다. 4. 자재 시방서에 따라 방수재 1차 바름 후 하자부위를 보수할 수 있다. 5. 자재 시방서에 따라 방수재 2차 바름을 실시할 수 있다.

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
		5. 양생하기	1. 시방서에 따라 피착면 이외 오염부분을 청소할 수 있다. 2. 시방서에 따라 실링재 온도를 감안하여 양생기간을 확인할 수 있다. 3. 시방서에 따라 실링재의 변형이 되지 않도록 타공정의 간섭을 통제할 수 있다.
	8. 실링 방수	1. 본드 브레이커 작업하기	1. 자재 시방서에 따라 줄눈 폭과 깊이를 산정할 수 있다. 2. 시방서에 따라 백업재료를 설치할 수 있다. 3. 시방서에 따라 줄눈 깊이가 규정 값이 되도록 충진할 수 있다.
		2. 매스킹 테이프 붙이기	1. 시방서에 따라 테이프 제거를 위하여 점착액이 남지 않는 제품을 선택할 수 있다. 2. 시방서에 따라 시공면에 매스킹 테이프를 붙일 수 있다. 3. 시방서에 따라 적절한 각도로 매스킹 테이프를 제거할 수 있다.
		3. 프라이머 도포하기	1. 시방서에 따라 프라이머를 선정할 수 있다. 2. 시방서에 따라 피착면의 이물질을 제거할 수 있다. 3. 시방서에 따라 도구를 사용하여 피착면에 프라이머를 균일하게 도포할 수 있다.
		4. 실링재 충전하기	1. 시방서에 따라 실링되는 부위별로 적정한 실링재를 선정할 수 있다. 2. 시방서에 따라 실링재 시공 시 이음면은 경사지게 작업할 수 있다. 3. 시방서에 따라 실링재 이음부위를 톨루엔으로 청소할 수 있다. 4. 시방서에 따라 프라이머 건조시간이 경과한 후 실링재를 충전할 수 있다. 5. 시방서에 따라 실링마감 전용주걱으로 실링재가 피착면에 잘 접착될 수 있도록 눌러 평활하게 마감할 수 있다.
		5. 양생하기	1. 시방서에 따라 피착면 이외 오염부분을 청소할 수 있다. 2. 시방서에 따라 실링재 온도를 감안하여 양생기간을 확인할 수 있다. 3. 시방서에 따라 실링재의 변형이 되지 않도록 타공정의 간섭을 통제할 수 있다.
	9. 방수 검사	1. 외관 검사하기	1. 자재 시방서에 따라 검사방법을 확인할 수 있다. 2. 설계도서에 따라 방수시공 상태를 확인할 수 있다. 3. 시방서에 따라 단계별 방수시공 절차를 확인할 수 있다.
		2. 누수 검사하기	1. 시공계획에 따라 누수검사 계획을 수립할 수 있다. 2. 시방서에 따라 우기 시에 누수검사를 실시할 수 있다. 3. 시방서에 따라 살수하여 누수검사를 실시할 수 있다. 4. 시방서에 따라 시공 부위별로 담수하여 누수 검사를 실시할 수 있다.

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
		3. 검사부위 손보기	1. 자재 시방서에 따라 검사부위 손보기 계획을 수립할 수 있다. 2. 자재시방서에 따라 방수재료 특성을 확인할 수 있다. 3. 자재시방서에 따라 손보기 작업을 수행할 수 있다.
	10. 방수면 보호	1. 방수층 끝단 처리하기	1. 시방서에 따라 수직부 방수끝단에 외부의 응력이 미치지 않도록 방수턱을 설치할 수 있다. 2. 시방서에 따라 수직부 방수층 끝단이 들뜨지 않도록 홈을 설치할 수 있다. 3. 시방서에 따라 홈에 방수층을 삽입할 수 있다. 4. 시방서에 따라 외력에 대한 영향으로부터 보호하기 위하여 방수층의 끝단을 보강 시공할 수 있다.
		2. 보호재 작업하기	1. 시방서에 따라 보호재를 선정할 수 있다. 2. 시방서에 따라 보호재 시공계획을 수립할 수 있다. 3. 시방서에 따라 보호재를 설치할 수 있다. 4. 시방서에 따라 방수층에 대한 2차 보호를 위하여 수직부 보호벽을 설치할 수 있다.
		3. 누름 콘크리트 타설하기	1. 시방서에 따라 누름콘크리트 타설계획을 수립할 수 있다. 2. 설계도서에 따라 콘크리트 신축과 평창에 대비하여 일정간격으로 신축줄눈의 계획을 수립할 수 있다. 3. 시방서에 따라 방수층을 2차로 보호하기 위하여 누름콘크리트를 타설할 수 있다. 4. 설계도서에 따라 콘크리트 타설시 물의 배수가 원활하도록 경사를 확보할 수 있다.
		4. 양생하기	1. 시방서에 따라 양생계획을 수립할 수 있다. 2. 시방서에 따라 환경조건을 고려하여 습윤양생할 수 있다. 3. 시방서에 따라 환경조건을 고려하여 보온양생할 수 있다. 4. 시방서에 따라 재령과 양생기간을 확보할 수 있다.